RS-232 Programmer by Jens D. Madsen
		Command line arguments
COMn    where n is 1..4 selects COMn
HIGH    TxD high when eeprom programming (com84 compatibility)
REMOVE  Remove driver from memory
BYPASS  Bypass Windows port virtualization

-----------------------------------------------------------------------


Para grabar 12c508:

JDM84 COMn (donde n es el puerto donde está conectado el grabador: 1,..4)

PIP02 Menu Select>Device>12C508

para grabar 16x84:

JDM84 HIGH COMn BYPASS (donde n es el puerto donde está conectado el grabador: 1,..4)

PIP02 Menu Select>Device>16F84


Si deseas quitar el driver de la memoria entra JDM84 REMOVE


IMPORTANTE: No instales el driver JDM84 con un chip colocado en el zócalo del grabador 
o no lo reconocerá y no se instalará.
